Załącznik nr IV do SIWZ ZP39-179015

Wykaz szczegółów oferowanego przedmiotu zamówienia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **Wymagania techniczne określone przez Zamawiającego** | **Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę** |
| 1 | Stan samochodu | Nowy |  |
| 2 | Rok produkcji | Nie starszy niż IV kw. 2016 |  |
| 3 | Rodzaj nadwozia | Zamknięte pięciodrzwiowe typu SUV  |  |
| 4 | Kolor nadwozia | Niedopuszczalny biały, preferowany czarny, granat, stalowo-szary, zieleń butelkowa, zgniła zieleń |  |
| 5 | Rodzaj lakieru | metalik |  |
| 6 | Rozstaw osi [mm] | 2200 – 2700 |  |
| 7 | Długość całkowita [mm] | 4500 – 4600 |  |
| 8 | Szerokość całkowita [mm] | 1650 – 1800 |  |
| 9 | Wysokość całkowita [mm] | 1650 – 1800  |  |
| 10 | Prześwit [mm] | min. 210 |  |
| 11 | Średnica zawracania | max. 11000 |  |
| 12 | Kąt natarcia, kąt zejścia | min. 22°, min. 22° |  |
| 14 | Kat rampowy | min. 21° |  |
| 17 | Dopuszczalne obciążenie dachu [kg] | min. 60 |  |
| 18 | Masa własna [kg] | 1500 - 2100 |  |
| 19 | Pojemność silnika [ccm] | max. 2400 |  |
| 20 | Moc silnika [kW oraz KM] | 80 kW/108 KM – 110kW/ 150 KM |  |
| 21 | Rodzaj paliwa | Olej napędowy |  |
| 22 | Norma emisji spalin | Euro 6 |  |
| 23 | Skrzynia biegów | Manualna  |  |
| 24 | Liczba biegów | min. 5 |  |
| 25 | Napęd 4x4 | Stały  |  |
| 26 | Średnie zużycie paliwa (wg EU 99/100) [L/100 km] | 5,0 – 7,7 |  |
| 27 | Rodzaje hamulców przód/tył | Tarczowe wentylowane/tarczowe |  |
| 28 | Średnica felg [cale] | min. 16 |  |
| 29 | Rodzaj ogumienia | Komplet zimowy i letni  |  |
| 30 | System zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) | Wymagane |  |
| 31 | Elektroniczny układ rozdziału sił hamowania (EBD) | Wymagane |  |
| 32 | System wspomagania gwałtownego hamowania (EBA) | Wymagane |  |
| 33 | Metalowa osłona silnika i miski olejowej | Wymagane |  |
| 34 | Elektroniczny system kontroli trakcji (ASR) | Wymagane |  |
| 35 | Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESP) | Wymagane |  |
| 36 | Czołowe poduszki powietrzne z przodu –kierowca i pasażer | Wymagane |  |
| 37 | Boczne poduszki powietrzne z przodu – kierowca i pasażer | Wymagane |  |
| 38 | Boczne kurtyny powietrzne | Wymagane |  |
| 39 | Boczne poduszki powietrzne z tyłu – pasażerów | Wymagane |  |
| 40 | Wspomaganie układu kierowniczego | Wymagane |  |
| 41 | Regulacja kolumny kierowniczej | W dwóch płaszczyznach |  |
| 42 | Światła przeciwmgłowe przednie i tylne | Wymagane |  |
| 43 | Szyby drzwi przednich i tylnych sterowane elektrycznie | Wymagane |  |
| 44 | Dwustrefowa klimatyzacja | Manualna lub automatyczne |  |
| 45 | Instalacja radiowa z głośnikami i możliwością odczytu plików mp3 | Wymagane |  |
| 46 | Fotel kierowcy i przedniego pasażera z regulacją i podgrzewaniem | Wymagane |  |
| 47 | Materiałowa tapicerka siedzeń (kolor) | Wymagane  |  |
| 48 | Blokada przeciw uruchomieniowa (immobiliser) | Wymagana  |  |
| 49 | Gniazda 12V dla pasażerów w kabinie | Wymagane |  |
| 50 | Alarm z centralnym zamkiem sterowanym pilotem | Wymagany  |  |
| 52 | Minimalne okresy gwarancji (licząc od daty dostawy)24 miesiące gwarancji ogólnej24 miesiące gwarancji na powłoki lakiernicze60 miesięcy gwarancji na perforację blach nadwozia | Wymagane |  |

.....................................................

podpis