**Załącznik nr 2 do SWZ**

**Do postępowania nr ZP39-229002**

**Zamawiający:**

Instytut Badawczy Leśnictwa (IBL)

Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3

05-090 Raszyn

**FORMULARZ OFERTY**

Ja/my\* niżej podpisani:

……………………………………………………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

działając w imieniu i na rzecz:

..................................................................................................

..................................................................................................

*(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)*

Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Wojwództwo..........................................................

Kraj……………………………………

KRS (jeżeli dotyczy) …….………………………………..

REGON…….………………………………..

NIP:………………………………….

TEL.…………………….………………………

Adres skrzynki ePUAP……………………………………………

Adres e-mail:……………………………………

(*na które Zamawiający ma przesyłać korespondencję)*

Wykonawca jest**[[1]](#footnote-1)**: mikro/ małym/ średnim przedsiębiorcą/ jednoosobową działalnością gospodarczą/ osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej/ innym rodzajem

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na **Dostawę serwera oraz notebooków** dla Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn (IBL), na potrzeby nowego Krajowego Systemu Informacji o Pożarach Lasów (KSIPL).

**SKŁADAMY OFERTĘ** na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia na następujących warunkach:

1. **Część I – Dostawa s**erwera wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji**;**
	1. Zobowiązujemy sie do dostarczniea sprzętu wraz z oprogramowaniem o następujących parametrach:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) |
| Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji minimum 8 dysków 2.5" Hot-Plug wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli. Posiadająca dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera. | TAK/NIE |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. | TAK/NIE |
| Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych | TAK/NIE |
| Procesor | Zainstalowane dwa procesory co najmniej 24-rdzeniowe dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem, taktowanie min. 2.10GHz (w trybie turbo min 3,4GHz), pamięć Cache min 30 MB, szyna pamięci minimum 2933MHz. | TAK/NIE |
| RAM | 128GB DDR4 RDIMM. przy pozostawieniu wolnej co najmniej połowy dostępnych gniazd umożliwiające rozbudowę pamięci w przyszłości | TAK/NIE |
| Gniazda PCI | - minimum jeden slot x8 generacji 3- minimum jeden slot x16 generacji 3 | TAK/NIE |
| Interfejsy sieciowe/FC | Wbudowane lub zainstalowane dodatkowo dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet. | TAK/NIE |
| Dyski i napędy | 3x minimum 2TB HDD SATA (minimum 6Gb/s, minimum 7.2k obr/min, Hot-Plug 2.5")2x minimum 800GB SSD SAS (minimum 12Gb/s, Mix Use, Hot-Plug 2.5")wszystkie dyski muszą być przystosowane do ciągłej, intensywnej pracy | TAK/NIE |
| Kontroler RAID | Sprzętowy, SAS/SATA, minimum 4 GB Cache, obsługujący RAID 0/1/5/6/10/50/60~~,~~obsługujący hot-plug | TAK/NIE |
| Wbudowane porty – wymagania minimalne | panel przedni: USB 2.0 - 1 szt.; micro USB 2.0 - 1 szt.; VGA (D-sub) - 1 szt.panel tylny: USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.; RJ-45 (LAN) - 4 szt.; VGA (D-sub) - 1 szt.; RS-232 - 1 szt.; Dedykowane złącze iDRAC | TAK/NIE |
| Wentylatory | Redundantne | TAK/NIE |
| Zasilacze | 2 x minimum 800W (Hot-Plug, Dwa redundantne zasilacze) | TAK/NIE |
| Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM.Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. | TAK/NIE |
| Diagnostyka | Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie serwera. | TAK/NIE |
| Moduł zdalnego zarządzania | Wbudowany, działający niezależnie od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego, posiadający dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet, umożliwiający:* zdalny dostęp do karty zarządzającej poprzez przeglądarkę web
* zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, awariach)
* szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika
* możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów
* wirtualną konsolę z możliwością użycia myszy, klawiatury
* wsparcie dla IPv6
* wsparcie dla SNMP, IPMI2.0, VLAN tagging, SSH
* możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer
* możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez serwer
* integracja z Active Directory
* możliwość obsługi przez co najmniej dwóch administratorów jednocześnie
* wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej
* możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232
* możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB umieszczone na froncie obudowy.
* Jeżeli funkcjonalność modułu jest objęta czasową licencją, jej czas musi obejmować minimum 5 lat.
* moduł zdalnego zarządzania umożliwiający wirtualną konsolę także po wygaśnięciu ewentualnych licencji
 | TAK/NIE |
| Oprogramowanie | Obecnie amawiający posiada rozwiązanie VMware vSphere wraz z konsolą do zarządzania vCenter. Proponowane rozwiązanie musi dawać możliwość integracji z posiadanym rozwiązaniem. Poniżej zawarto warunki równoważności oprogramowania do wirtualizacji serwerów.* Warstwa wirtualizacji musi być instalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym bez potrzeby instalowania dodatkowego systemu operacyjnego.
* Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i musi się charakteryzować maksymalnym możliwym stopniem konsolidacji sprzętowej.
* Oprogramowanie do wirtualizacji musi umożliwiać przydzielenie większej ilości pamięci RAM dla maszyn wirtualnych, niż fizyczne zasoby RAM serwera, w celu osiągnięcia konsolidacji.
* Oprogramowanie do wirtualizacji musi być niezależne od producenta platformy sprzętowej.
* Oprogramowanie do wirtualizacji musi posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania maszynami wirtualnymi, zasobami i warstwą sieciową.
* Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej.
* Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy.
* Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi.
* Oprogramowanie do wirtualizacji musi umożliwiać udostępnienie maszynie wirtualnej większej ilości zasobów dyskowych aniżeli fizycznie zarezerwowane.
* Oprogramowanie do wirtualizacji musi umożliwiać udostępnianie pojedynczego urządzenia fizycznego (PCIe) jako logicznie separowane wirtualne urządzenia dedykowane dla poszczególnych maszyn wirtualnych.
* Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewniać funkcjonalność HA zapewniającą, w przypadku powiększenia konfiguracji w przyszłości o kolejne serwery, automatyczną migrację maszyn wirtualnych pomiędzy serwerami bez przerywania pracy użytkowników lub ograniczenia dostępności usługi przy awarii jednego z hostów.
* Oprogramowanie musi być w najnowszej wersji oferowanej przez producenta.
* Licencja musi być zgodna z dostarczonym serwerem (np. ilość procesorów).
* Licencja musi obejmować wsparcie online producenta bez limitu ilości zgłoszeń oraz dostępności aktualizacji oprogramowania przez minimum 3 lata
 | TAK/NIE |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angi*e*lskim.Możliwość warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producent. | TAK/NIE |
| Wyposażenie dodatkowe | Serwer musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack 19'' mechanicznymi oraz elektrycznymi | TAK/NIE |

* 1. **Cena oferty brutto** za realizację **Części I zamówienia** wynosi: ………………….………..... zł., (słownie: ……………………………………………………………………………) w tym podatek od towarów i usług (VAT) **[[2]](#footnote-2)**:, wg stawki: ..........% **[[3]](#footnote-3)**:
	2. Deklarujemy następujący **termin realizacji** przedmiotu zamówienia, zaznaczając X w odpowiedniej kratce[[4]](#footnote-4):

 Termin realizacji do 60 dni: 0 punktów

 Termin realizacji do 45 dni: 10 punktów

 Termin realizacji do 30 dni: 20 punktów

* 1. Zobowiązujemy się do objęciaPrzedmiot zamówienia **gwarancją wraz z licencją** na wykorzystywanie oprogramowania do wirtualizacji oraz wsparcie online producenta bez limitu ilości zgłoszeń oraz dostępności aktualizacji oprogramowania w okresie, zaznaczając X w odpowiedniej kratce4 gwarancja realizowana będzie w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365:

 3 lata od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia (0 punktów)

 4 lata od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia (5 punktów)

 5 lata od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia (10 punktów)

 6 lata od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia (15 punktów)

 7 lata od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia (20 punktów)

1. **Część II –** Notebooki wraz z oprogramowaniem i dodatkowym wyposażeniem;

2.1. Zobowiązujemy sie do dostarczenia **dwóch zestawów** według poniższej specyfikacji:

Komputer notebook

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) |
| Procesor | Taktowanie - minimum 2,60Ghz,Taktowanie turbo - minimum 4,80 Ghz,Liczba rdzeni - minimum 6 rdzeni, Cache – minimum 12MBTDP – maksimim 45W | TAK/NIE |
| Pamięć RAM | minimum 32 GB | TAK/NIE |
| Dysk | O wydajności porównywalnej do SSD M.2 PCIe – nie mniej niż 512 GB | TAK/NIE |
| Ekran | Matowy, LED, IPS lub VA15”-16”1920 x 1080 (FullHD) | TAK/NIE |
| Karta graficzna | Dedykowana z pamięcią minimum 4 GB | TAK/NIE |
| Dźwięk | Wbudowane głośniki, Wbudowane mikrofony | TAK/NIE |
| Kamera internetowa | minimum 1.0 Mpix | TAK/NIE |
| Łączność | LAN 1 Gb/sWi-Fi 6Moduł Bluetooth | TAK/NIE |
| Złącza | USB 3.2 Gen. 1 – minimum 2 szt.USB Typu-C – minimum 1 szt.HDMI 2.0 – minimum 1 szt.RJ-45 (LAN) - 1 szt.DC-in (wejście zasilania) - 1 szt | TAK/NIE |
| Bateria | Minimum 4-komorowa, pojemność minimum 4400 mAh | TAK/NIE |
| Kolor dominujący | Zbliżony do szarego, czarnego lub srebrnego | TAK/NIE |
| Czytnik linii papilarnych | Tak | TAK/NIE |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny: Oryginalny Windows 10/11 Pro PL 64-bit lub równoważny.Parametry równoważności: Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server 2012 Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI.Zainstalowany system operacyjny nie powinien wymagać aktywacji. Pełna obsługa ActiveX.Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows | TAK/NIE |
| Dołączone oprogramowanie | Microsoft Office 2021 Professional Plus PL licencja OPEN dla edukacji, lub równoważny pakiet biurowy, spełniający poniższe wymagania (bez użycia dodatkowych aplikacji) \*\* Specyfikacja pakietu biurowego jest załączona w tym dokumencie. | TAK/NIE |
| Partycja recovery | (opcja przywrócenia systemu z dysku) | TAK/NIE |
|  | Wielodotykowy, intuicyjny touchpadWydzielona klawiatura numeryczna | TAK/NIE |
| Ciężar | Maksymalnie 2,6 kg | TAK/NIE |
| Wyposażenie dodatkowe | Torba na notebook | TAK/NIE |

Replikator portów

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) |
| Złącze stacji dokującej | USB | TAK/NIE |
| Porty USB | Minimum USB 3.0 szt 3, | TAK/NIE |
| Porty AV | Minimum [HDMI](https://www.morele.net/stacja-replikator-dell-d3100-usb-3-0-452-bbot-705298/) szt 1, [DisplayPort](https://www.morele.net/stacja-replikator-dell-d3100-usb-3-0-452-bbot-705298/) szt 1 | TAK/NIE |
| Audio | 2 | TAK/NIE |
| Pozostałe Porty | Gigabit Ethernet | TAK/NIE |

Monitor

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru zaznaczając TAK / opisać) |
| Przekątna ekranu | Minimum 27" | TAK/NIE |
| Powłoka matrycy | Matowa | TAK/NIE |
| Rodzaj matrycy | LED, IPS | TAK/NIE |
| Typ ekranu | Płaski | TAK/NIE |
| Rozdzielczość ekranu | 2560 x 1440 (WQHD) | TAK/NIE |
| Format obrazu | 16:9 | TAK/NIE |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | Minimum 60 Hz | TAK/NIE |
| Odwzorowanie przestrzeni barw | Brak informacji | TAK/NIE |
| Liczba wyświetlanych kolorów | Minimum 16,7 mln | TAK/NIE |
| Czas reakcji | Maksimum 5 ms (GTG) | TAK/NIE |
| Technologia ochrony oczu | Redukcja migotania (Flicker free) | TAK/NIE |
| Filtr światła niebieskiego | tak | TAK/NIE |
| Jasność | Minimum 250 cd/m² | TAK/NIE |
| Kontrast statyczny | Minimum 1 000:1 | TAK/NIE |
| Kąt widzenia w poziomie | Minimum 170 stopni | TAK/NIE |
| Kąt widzenia w pionie | minimum 170 stopni | TAK/NIE |
| Złącza – wymagania minimalne | VGA (D-sub) - 1 szt. HDMI - 1 szt., AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. | TAK/NIE |
| Obrotowy ekran (PIVOT) | Tak | TAK/NIE |
| Regulacja wysokości | Tak | TAK/NIE |
| Regulacja kąta pochylenia | Tak | TAK/NIE |
| Regulacja kąta obrotu | Tak | TAK/NIE |
| Kolor | Zbliżony do czarnego lub szarego | TAK/NIE |
| Wyposarzenie | Kabel zasilający, Kabel HDMI | TAK/NIE |

Mysz

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru zaznaczając TAK / opisać) |
| Typ myszy | Multimedialna | TAK/NIE |
| Łączność | Bezprzewodowa | TAK/NIE |
| Sensor | Laserowy | TAK/NIE |
| Rozdzielczość | Minimum 1000 dpi | TAK/NIE |
| Rolka przewijania | 1 | TAK/NIE |
| Interfejs | 2,4 GHz, USB | TAK/NIE |
| Zasięg pracy | Minimum 5 m | TAK/NIE |
| Zasilanie | Bateria AA x2 | TAK/NIE |
| Czas pracy na baterii | Minimum 12 miesięcy | TAK/NIE |
| Profil | Praworęczny | TAK/NIE |
| Podświetlenie | Brak | TAK/NIE |
| Dodatkowe informacje | Nanoodbiornik, Dwa tryby pracy rolki przewijania | TAK/NIE |
| Kolor dominujący | Zbliżony co czarnego lub szarego | TAK/NIE |

Klawiatura

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru zaznaczając TAK / opisać) |
| Typ | Multimedialna | TAK/NIE |
| Łączność | Bezprzewodowa | TAK/NIE |
| Interfejs | 2,4 GHz, Bluetooth | TAK/NIE |
| Klawisze numeryczne | Tak | TAK/NIE |
| Klawisze multimedialne / funkcyjne | Tak | TAK/NIE |
| Podpórka pod nadgarstki | Nie | TAK/NIE |
| Kolor | Zbliżony co czarnego lub szarego | TAK/NIE |
| Czas pracy na baterii | Minimum 12 miesięcy | TAK/NIE |
| Dodatkowe informacje | Nanoodbiornik, Cicha praca klawiszy | TAK/NIE |
| Typ | Multimedialna | TAK/NIE |

**2.2. Cena oferty brutto** za realizację **Części II zamówienia** wynosi: ………………….………..... zł., (słownie: ……………………………………………………………………………) w tym podatek od towarów i usług (VAT) **[[5]](#footnote-5)**:, wg stawki: ..........% **[[6]](#footnote-6)**:

2.3 Oferujemy dostawę sprzętu posiadającego następujące parametry dodatkowe, zaznaczając X w odpowiedniej kratce4 :

 Wbudowany napęd optyczny – 5 punktów,

 Dotykowy ekran – 5 punktów,

 Podświetlana klawiatura – 5 punktów,

Dysk o wydajności porównywalnej do SSD M.2 PCIe – nie mniej niż 1TB zamiennie za dysk - 512 GB – 5 punktów.

2.4. Zobowiązujemy się do objęciaPrzedmiotu zamówienia **gwarancją** w okresie wskazanym znakiem X w odpowiedniej kratce4 od daty dostarczenia sprzętu do Zamawiającego i podpisania protokołu odbioru realizowaną w siedzibie zamawiającego lub w formacie door-to-door z obowiązkiem odbioru uszkodzonego sprzętu oraz zwrotu naprawionego na nasz koszt. Całkowity czas naprawy od chwili zgłoszenia do zwrotu naprawionego sprzętu do zamawiającego nie będzie dłuższy niż 14 dni roboczych:

 2 lata od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia (0 punktów)

 3 lata od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia (10 punktów)

 4 lata od dnia odbioru Przedmiotu Zamówienia (20 punktów)

1. W PRZYPADKU **NIE SKŁADANIA** OFERTY NA KTÓRĄKOLWIEK Z CZĘŚCI, POLA NALEŻY POZOSTAWIĆ NIE WYPEŁNIONE, EW. DOPUSZCZA SIĘ ICH WYKREŚLENIE
2. **Podwykonawstwo**

Oświadczamy, że zamierzamy/nie zamierzamy**[[7]](#footnote-7)** powierzać do podwykonania część niniejszego zamówienia ***(proszę właściwe określenie podkreślić i w przypadku zamiaru powierzenia opisać zakres dostaw/usług):***

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | Opis części zamówienia (zakres dostaw/usług), którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom *(wypełnić jeżeli dotyczy)*: |
| 1) |  |
| 2) |  |
| Należy podać nazwę (firmę) podwykonawców *(wypełnić jeśli dotyczy*): |
|  |  |
| Wartość z podatkiem VAT (PLN) lub procentowy udział podwykonawstwa.  |
|  |  |

1. **Wadium**

|  |  |
| --- | --- |
| **Informacja o wadium** | **Oświadczenie Wykonawcy**  |
| Forma wadium wniesionego przez Wykonawcę: |  |
| Numer rachunku bankowego i nazwa banku (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu), na które ma być zwrócone wadium:  |  |

1. **Informacje o dostępie do dokumentów w bezpłatnych i ogólnodostępnych bazach danych w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do reprezentowania:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Dane umożliwiające dostęp do dokumentów**  | **Oświadczenie Wykonawcy**  |
| Wskazanie dokumentów, jakie są dostępne w bezpłatnych i ogólnodostępnych bazach danych w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do reprezentowania: |  |
| Wskazanie miejsca: |  |

1. **Tajemnica przedsiębiorstwa**

|  |  |
| --- | --- |
| **Informacje o tajemnicy przedsiębiorstwa**  | **Oświadczenie Wykonawcy**  |
| Informacja o zastrzeżeniu albo braku zastrzeżenia części oferty: |  |
| Wskazanie wydzielonego i oznaczonego pliku , w którym zostały zawarte informacje poufne: |  |
| Wskazanie pliku, w którym znajduje się uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa:  |  |

1. **OŚWIADCZAMY,** że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte.
2. **OŚWIADCZAMY,** że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
3. **OŚWIADCZAMY**, że jesteśmy związani niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia wskazanego w Rozdz. XVII pkt 1 SWZ)
4. **OŚWIADCZAMY,** że zapoznaliśmy się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy, określonymi w Załączniku nr 8 do Specyfikacji Warunków Zamówienia i **ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ**, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach w nich określonych.
5. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO**[[8]](#footnote-8)** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**[[9]](#footnote-9)**
6. **SKŁADAMY** ofertę na \_\_\_\_\_\_\_\_\_ stronach.
7. Wraz z ofertą **SKŁADAMY** następujące oświadczenia i dokumenty:

1.…….

2.…….

3.……

***Niniejszy Formularz ofertowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym***

1. **Niepotrzebne skreślić**; Informacje wymagane wyłącznie do celów statystycznych:

mikroprzedsiębiorstwo (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób, i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2.000.000 euro);

małe przedsiębiorstwo (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób, i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10.000.000 euro);

średnie przedsiębiorstwo (przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem, i które zatrudnia mniej niż 250 osób, a którego roczny obrót nie przekracza 50.000.000 euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43.000.000 euro); [↑](#footnote-ref-1)
2. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby **do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego** zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106, ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć i informuje o tym Wykonawcę zgodnie zapisami Rozdziału 16 pkt 16.9 i 16.10 niniejszej SWZ. [↑](#footnote-ref-2)
3. Podać stawkę VAT dla tego przedmiotu Zamówienia [↑](#footnote-ref-3)
4. Biorąc pod uwagę poza cenowe kryteria oceny, Wykonawca deklaruje ich spełnienie, zaznaczając X w odpowiedniej kratce, w wymienionych kryteriach. W przypadku gdy Wykonawca zaznaczy więcej niż jeden X w dowolnym z kryteriów, Zamawiający uzna za ważną zadeklarowaną opcję o najwyższej wartości. W przypadku gdy Wykonawca nie zaznaczy X w dowolnym z kryteriów Zamawiający uzna za ważną zadeklarowaną opcję o najniższej wartości. [↑](#footnote-ref-4)
5. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby **do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego** zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106, ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć i informuje o tym Wykonawcę zgodnie zapisami Rozdziału 16 pkt 16.9 i 16.10 niniejszej SWZ. [↑](#footnote-ref-5)
6. Podać stawkę VAT dla tego przedmiotu Zamówienia [↑](#footnote-ref-6)
7. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-7)
8. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-8)
9. w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-9)