**Załącznik Nr 1 (OPZ) do SIWZ**

**Do postępowania nr ZP 39-189016**

**Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)**

**DOSTAWA DWÓCH FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHÓW TYPU SUV**

**Marka …………………….. model …………………………**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO** | **Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę** |
|  | **DANE OGÓLNE** |  |
|  | Rok produkcji: 2018 r. |  |
|  | Nadwozie zamknięte 5-drzwiowe, typu SUV |  |
|  | Liczba miejsc siedzących: 5 |  |
|  | Minimalna objętość bagażnika min 400 l (do wysokości osłony bagażnika, po odliczeniu przestrzeni na koło zapasowe), długość bagażnika po złożeniu tylnej kanapy: min. 170 cm |  |
|  | Lakier nadwozia preferowany: czarny, srebrny, zielony, brązowy, grafitowy. **WAŻNE: Zamawiający nie akceptuje koloru białego.** |  |
|  | Kolorystyka wnętrza: Ciemna, |  |
|  | Tapicerka: materiałowa |  |
|  | Dzielona tylna kanapa powiększająca pojemność bagażnika 1/3 ÷ 2/3 |  |
|  | Samochód fabrycznie nowy |  |
| **II.** | **WYMAGANIA TECHNICZNE** |  |
|  | Norma emisji spalin: Euro 6 |  |
|  | Paliwo: benzyna lub benzyna i LPG |  |
|  | Pojemność silnika: min. 1590 cm3 - max 2200 cm3 |  |
|  | Moc silnika: min 80 kW [108KM] |  |
|  | Zużycie paliwa w cyklu mieszanym max 9 l/100 km | **………….. L/km** |
|  | Układ kierowniczy ze wspomaganiem |  |
|  | 6-stopniowa manualna skrzynia biegów |  |
|  | Szerokość pojazdu z rozłożonymi lusterkami max. 2100 [mm] |  |
| **III.** | **WYMAGANIA TERENOWE** |  |
|  | Napęd na 4x4. Zamawiający dopuszcza dołączany napęd na 4 koła pod warunkiem, że załączanie napędu odbywa się z kabiny, bez konieczności jej opuszczania. |  |
|  | Prześwit min 20 cm |  |
|  | Kąt natarcia: min. 25 stopni |  |
|  | Kąt zejścia: min 30 stopni |  |
|  | Hamulce tarczowe przód : wentylowane |  |
|  | ABS, system kontroli toru jazdy, |  |
|  | Niezależne zawieszenie każdego z kół |  |
| **IV** | **WYPOSAŻENIE** |  |
|  | Klimatyzacja: manualna lub automatyczna |  |
|  | Elektryczna regulacja szyb w drzwiach przednich |  |
|  | Ogrzewana szyba tylna |  |
|  | Wycieraczka tylnej szyby |  |
|  | Tapicerka koloru ciemnego |  |
|  | Dywaniki gumowe (dla przedziału pasażerskiego i bagażnika) |  |
|  | Fabryczne radio samochodowe |  |
|  | Autoalarm zintegrowany z centralnym zamkiem |  |
|  | Immobiliser |  |
|  | Komplet opon letnich typu AT (50% teren 50% szosa) [rok produkcji 2018] na felgach z ze stopów lekkich 17”  Opór toczenia: nie gorszy niż F  Hamowanie na mokrej nawierzchni: nie gorszy niż E  Hałas: max 74dB |  |
|  | Komplet kół zimowych – opony i felgi stalowe 17” |  |
|  | Koło zapasowe pełnowymiarowe z obręczą , opona letnia typu AT (50% teren 50% szosa), takie samo jak opony w pnkt.10. |  |
|  | Zamontowany hak holowniczy z pełną instalacją zgodną z polskimi przepisami prawa, Zamawiający wymaga wiązki 7 PIN z badaniami dopuszczającymi do rejestracji pojazdu |  |
| **V.** | **INNE WYMAGANIA** |  |
|  | Gwarancja: **3-letnia - limit kilometrów co najmniej 100 tyś** (obejmująca podzespoły mechaniczne/elektryczne/elektroniczne) |  |
|  | Gwarancja na perforację nadwozia: **min 5-letnia, bez limitu kilometrów** |  |
|  | **Termin dostawy: do 90 dni od daty podpisania umowy.** |  |

**UWAGA!**

**Wykonawca bezwzględnie wypełnia powyższą specyfikację podając markę i model pojazdu oraz wpisuje w niewypełnionych miejscach dane charakteryzujące oferowany przedmiot zamówienia.**

**Jeżeli parametry 2 samochodów zaoferowane przez Wykonawcę będą różne, tabelę należy wypełnić dla każdego samochodu oddzielne**

|  |  |
| --- | --- |
| ................................... dnia ....................... | .................................................................................. |
| (miejscowość) | (pieczątka i podpis Wykonawcy) |